**纺织大脑智能后台字段定义**

1. **工厂基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **工厂名：测试工厂** | **地址：盛泽步行街** |
| **联系人：阿三** | **联系方式：11111111111** |
| **主要品种：春亚纺，春秋丁，欧根纱** | |
| **机器类型及数量：120台喷水，平纹/斜纹** | |
| **标签：涤纶，薄型面料/里料，价格低，市场单** | |

1. **规格单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **面料名：涤纶经弹纬加捻** | | | | | | | | |
|  |  | | **纱支** | **原料名** | **光泽度** | **加捻** | **加捻方向** | **排列** |
| **原料** | **经向1** | | **50D** | **涤纶DTY** | **消光** | **无** |  | **并喷** |
| **经向2** | | **75D** | **涤纶FDY** | **消光** | **无** |  |
| **经向3** | | **40D** | **氨纶Sp** | **半光** | **无** |  |
| **纬向1** | | **75D** | **涤纶DTY** | **半光** | **有** | **左** | **并股** |
| **纬向2** | | **50D** | **涤纶 DTY** | **半光** | **有** | **右** |
| **组织** | **1/2斜纹** | | | | | | | |
| **成分：90%涤纶，10%氨纶** | | | | **坯布密度：20\*3\*48** | | | **成品密度：400T** | |
| **坯布克重：90GSM** | | **成品克重：105GSM** | | **坯布门幅：190Cm** | | | **成品门幅：145Cm** | |

**规格单前台显示方式：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **经向原料** | **纬向原料** | **组织** | **密度** | **克重** | **门幅** | **成分** |
| **涤纶经弹纬加捻** | **（50D涤纶DTY消光+75D涤纶FDY消光+40D 氨纶Sp半光）并喷** | **（75D涤纶DTY半光左加捻+50D 涤纶DTY半光右加捻）并股** | **1/2斜** | **坯布：20\*3\*48**  **成品：400T** | **坯布：90GSM**  **成品：105GSM** | **坯布：190Cm**  **成品：145Cm** | **90%涤纶**  **10%氨纶** |